



network programming project

Department of communication and electrical engineering م

****

**إعداد الطلاب: بإشراف الدكتور**: مهند عيسى


رهام معن حسن

نور راجح الحسن

نور حسن الحسن

**مقدمة**

يتيح بروتوكول IMAP” “الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة أينما كان المستخدم، وفي كثير من الأحيان يتم الوصول إليه عبر [الإنترنت](https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/)، كما يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني على الخوادم وعندما يتم التحقق من صندوق الوارد يعمل عميل البريد الإلكتروني الخاص بالاتصال بالخادم لتوصيل الرسائل، عندما تقرأ رسالة بريد إلكتروني باستخدام بروتوكول “IMAP”فأنت لا تقوم فعلياً بتنزيلها أو تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص.



الشكل ١ : الوصول لمخدم البريد الالكتروني

**ما هو بروتوكول IMAP:**

بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت IMAP” “:هو بروتوكول قياسي لإنشاء بريد إلكتروني على خادم صغير من مستخدم محلي، وإنّه ب[روتوكول إنترنت](https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%9F/) بطبقة تطبيق يستخدم بروتوكولات طبقة النقل الأساسية لإنشاء خدمات اتصال من مضيف إلى مضيف للتطبيقات، ويتيح ذلك استخدام خادم بريد بعيد وموقع المنفذ المعروف لـ IMAP” “هو “143”.

“IMAP” هي اختصار لـ Internet Message Access Protocol” “.

**أساسيات بروتوكول IMAP:**

تسمح بنية IMAP” “للمستعملين بإرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني من خلال خادم صغير دون دعم من جهاز معين، وهذا النوع من الوصول إلى البريد الإلكتروني هو الهدف للمسافرين الذين يتلقون أو يردون على رسائل البريد الإلكتروني من سطح المكتب أو نظام المكتب في المنزل، كما تُعرف هذه الطريقة أيضاً باسم:

بروتوكول الوصول إلى البريد التفاعلي.

بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت.

بروتوكول الوصول المؤقت إلى البريد.

يمكن استخدام IMAP” “على نطاق واسع ولكنّه أقل أهمية، حيث يتم إرسال الكثير من البريد الإلكتروني عبر الواجهات المستندة إلى الويب بما في ذلك “[Gmail](https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-gmail/)” وHotmail” ”وYahoo Mail” ”، وإنّها طريقة للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني على الخادم دون الحاجة إلى تنزيلها على القرص الصلب المحلي وهذا هو الفرق الرئيسي بين “”IMAP وبروتوكول بريد إلكتروني مشهور آخر يُعرف باسم .”POP3”

يحتاج “[POP3](https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-po/)” إلى العملاء لتنزيل الرسائل على محركات الأقراص الثابتة قبل قراءتها، وتتمثل فائدة استخدام خادم بريد IMAP” “، في أنّه يمكن للعملاء التحقق من بريدهم من أجهزة كمبيوتر مختلفة وعرض الرسائل المماثلة باستمرار، وذلك لأنّ الرسائل تستمر على الخادم قبل أن يختار العميل تنزيلها من محرك الأقراص المحلي الخاص به.

نظراً لأنّ العالم أصبح أكثر قدرة على التنقل من أي وقت مضى أصبح الوصول عبر IMAP” “أكثر شيوعاً وأدى انتشار [الهواتف الذكية](https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83/)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة إلى زيادة الطلب على “”IMAP أكثر من أي وقت مضى.

بينما سيظل بروتوكول POP ” “شائعاً لدى الأشخاص الذين يصلون إلى بريدهم الإلكتروني عبر جهاز واحد أو جهازين فقط وأولئك الذين لديهم اتصالات بطيئة بالإنترنت، فمن المؤكد أنّ IMAP ” “سيظل البروتوكول المفضل لمعظم الأشخاص المشغولين اليوم.

“POP” هي اختصار لـ Post Office Protocol” “.

**مبدأ عمل بروتوكول IMAP:**

أسهل طريقة لفهم كيفية عمل بروتوكول IMAP” “هي التفكير فيه كوسيط بين عميل البريد الإلكتروني وخادم البريد الإلكتروني، كما تُستخدم خوادم البريد الإلكتروني دائمًا عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، ومع “” IMAP يظلون على الخادم ما لم تحذفهم منه صراحة وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى عميل بريد إلكتروني مثل”Microsoft” “Outlook “فإنّه يتصل بخادم البريد الإلكتروني باستخدام” IMAP”

ثم يتم عرض رؤوس جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة، وإذا اخترت قراءة رسالة فسيتم تنزيلها بسرعة حتى تتمكن من رؤيتها، لا يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلّا إذا كنت بحاجة إلى فتحها.

**مزايا استخدام بروتوكول IMAP:**

يسمح لك بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أي مكان، وعبر العديد من الأجهزة المختلفة التي تريدها.

يقوم بتنزيل رسالة فقط عند النقر فوقها، ونتيجة لذلك لا يتعين عليك انتظار تنزيل جميع رسائلك الجديدة من الخادم قبل أن تتمكن من قراءتها.

لا يتم تنزيل المرفقات تلقائياً باستخدام “” IMAP ونتيجةً لذلك يمكن التحقق من رسائلك بسرعة أكبر والتحكم بشكل أكبر في المرفقات التي يتم فتحها.

يمكن استخدام “” IMAP في وضع عدم الاتصال تماماً مثل بروتوكول POP” “ويمكن الاستمتاع بشكل أساسي بمزايا كلا البروتوكولين في واحد.

يمكن استخدام “” IMAP في وضع عدم الاتصال، تماماً مثل بروتوكول POP

البحث عن كلمات رئيسية في نص رسائل البريد الإلكتروني.

إنشاء وإدارة صناديق بريد أو مجلدات متعددة.

عرض العناوين لإجراء عمليات مسح مرئية سهلة لرسائل البريد الإلكتروني.

**الفرق بين بروتوكول IMAP وبروتوكول POP:**

* يعمل بروتوكول “” POP من خلال الاتصال بخادم البريد الإلكتروني الخاص بك وتنزيل جميع رسائلك الجديدة منه، وبمجرد تنزيلها تختفي من الخادم وإذا قررت التحقق من بريدك الإلكتروني من جهاز مختلف فلن تكون الرسائل التي تم تحميلها سابقاً متاحة لك.

* يعمل بروتوكول “” POP جيداً لأولئك الذين يقومون عموماً بفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم من جهاز واحد فقط، وأولئك الذين يسافرون أو يحتاجون إلى الوصول إلى بريدهم الإلكتروني من أجهزة مختلفة أفضل حالًا مع خدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى IMAP” “.

* وبروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت “” IMAP هو بروتوكول بريد يستعمل للانتقال إلى البريد الإلكتروني على خادم ويب مستقل من عميل داخلي، ويُعد IMAP” “و””POP3 بأنّهما أكثر بروتوكولي بريد الإنترنت استعمالاً لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني، وكلا البروتوكولين معتمدان من قبل جميع مستخدمي البريد الإلكتروني وخوادم الويب الحديثة.

بينما يُعتبر بروتوكول “” POP3أنّه يتم الانتقال إلى البريد الإلكتروني من تطبيق واحد فقط، ويقدم بروتوكول “” IMAP الانتقال المتزامن لعدة مستخدمين، وهذا هو السبب في أن بروتوكول “” IMAP يناسبك أكثر إذا كنت ستنتقل إلى بريدك الإلكتروني من مواقع مختلفة أو إذا كانت رسائلك يتحكم بها عدة مستخدمين وكما يعمل بروتوكول “” IMAP على منفذين:

المنفذ “143”: هو منفذ “” IMAP الافتراضي غير المشفر.

المنفذ “993”: هو المنفذ الذي تحتاج إلى استخدامه إذا كنت تريد الاتصال باستخدام “” IMAP بأمان.

**تطبيقات بروتوكول IMAP:**

* بخلاف بروتوكول “”POP يتيح بروتوكول “” IMAP الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها وقراءتها وفرزها دون الحاجة إلى تنزيلها أولاً، ونتيجةً لذلك فإنّ بروتوكول “” IMAP سريع وفعال للغاية.
* يحتفظ الخادم أيضاً بسجل لجميع الرسائل التي ترسلها ممّا يسمح لك بالوصول إلى رسائلك المرسلة من أي مكان.
* لا يقوم بروتوكول “” IMAP بنقل الرسائل من الخادم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص، وبدلاً من ذلك يقوم بمزامنة البريد الإلكتروني الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص مع البريد الإلكتروني والموجود على الخادم.

**الجزء العملي:**

IMAP هو بروتوكول لاسترداد البريد الإلكتروني لا يقوم بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني. إنه يقرأها فقط ويعرضها. هذا مفيد جدًا في حالة النطاق الترددي المنخفض. تُستخدم مكتبة جانب عميل Python المسماة imaplib للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني عبر بروتوكول imap.

يرمز IMAP إلى بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت. تم اقتراحه لأول مرة في عام 1986.

يسمح بروتوكول IMAP لبرنامج العميل بمعالجة رسالة البريد الإلكتروني على الخادم دون تنزيلها على الكمبيوتر المحلي.

يتم الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني والاحتفاظ به بواسطة الخادم البعيد.

تمكننا من اتخاذ أي إجراء مثل التنزيل أو حذف البريد دون قراءة البريد ، كما أنها تمكننا من إنشاء مجلدات الرسائل البعيدة التي تسمى صناديق البريد ومعالجتها وحذفها.

يتيح بروتوكول IMAP للمستخدمين البحث في رسائل البريد الإلكتروني.

يسمح بالوصول المتزامن إلى علب بريد متعددة على خوادم بريد متعددة.

**أوامر IMAP:**

يصف الجدول التالي بعض أوامر IMAP:

|  |  |
| --- | --- |
| **S.N.** | **توصيف الأمر** |
| 1 | **IMAP\_LOGIN** هذا الأمر يفتح الاتصال. |
| 2 | **CAPABILITY** يطلب هذا الأمر سرد الإمكانات التي يدعمها الخادم. |
| 3 | **NOOP** يتم استخدام هذا الأمر كاقتراع دوري للرسائل الجديدة أو تحديثات حالة الرسائل خلال فترة عدم النشاط. |
| 4 | **SELECT** يساعد هذا الأمر في تحديد صندوق بريد للوصول إلى الرسائل. |
| 5 | **EXAMINE** إنه مماثل لأمر SELECT باستثناء عدم السماح بإجراء أي تغيير على صندوق البريد. |
| 6 | **CREATE** يتم استخدامه لإنشاء صندوق بريد باسم محدد. |
| 7 | **DELETE** يتم استخدامه لحذف صندوق بريد باسم معين بشكل دائم. |
| 8 | **RENAME** يتم استخدامه لتغيير اسم صندوق البريد. |
| 9 | **LOGOUT** يقوم هذا الأمر بإعلام الخادم بأن العميل قد تم الانتهاء من الجلسة. يجب على الخادم إرسال استجابة BYE بدون علامات قبل الاستجابة "موافق" ثم إغلاق اتصال الشبكة. |

في البرنامج التالي ،

نقوم بتسجيل الدخول إلى خادم gmail باستخدام بيانات اعتماد المستخدم.

ثم نختار عرض الرسائل في البريد الوارد. يتم استخدام حلقة for لعرض الرسائل التي تم جلبها واحدة تلو الأخرى .

وأخيرًا يتم إغلاق الاتصال.

import imaplib

import pprint

imap\_host = 'imap.gmail.com'

imap\_user = 'username@gmail.com'

imap\_pass = 'password'

# connect to host using SSL

imap = imaplib.IMAP4\_SSL(imap\_host)

## login to server

imap.login(imap\_user, imap\_pass)

imap.select('Inbox')

tmp, data = imap.search(None, 'ALL')

for num in data[0].split():

tmp, data = imap.fetch(num, '(RFC822)')

print('Message: {0}\n'.format(num))

pprint.pprint(data[0][1])

break

imap.clos()

imap.logout()

import imaplib

import email

from email.header import decode\_header

import webbrowser

import os

# account credentials

username = "youremailaddress@provider.com"

password = "yourpassword"

def clean(text):

# clean text for creating a folder

return "".join(c if c.isalnum() else "\_" for c in text)

# number of top emails to fetch

N = 3

# create an IMAP4 class with SSL, use your email provider's IMAP server

imap = imaplib.IMAP4\_SSL("imap.gmail.com")

# authenticate

imap.login(username, password)

# select a mailbox (in this case, the inbox mailbox)

# use imap.list() to get the list of mailboxes

status, messages = imap.select("INBOX")

# total number of emails

messages = int(messages[0])

for i in range(messages, messages-N, -1):

# fetch the email message by ID

res, msg = imap.fetch(str(i), "(RFC822)")

for response in msg:

if isinstance(response, tuple):

# parse a bytes email into a message object

msg = email.message\_from\_bytes(response[1])

# decode the email subject

subject, encoding = decode\_header(msg["Subject"])[0]

if isinstance(subject, bytes):

# if it's a bytes, decode to str

subject = subject.decode(encoding)

# decode email sender

From, encoding = decode\_header(msg.get("From"))[0]

if isinstance(From, bytes):

From = From.decode(encoding)

print("Subject:", subject)

print("From:", From)

# if the email message is multipart

if msg.is\_multipart():

# iterate over email parts

for part in msg.walk():

# extract content type of email

content\_type = part.get\_content\_type()

content\_disposition = str(part.get("Content-Disposition"))

try:

# get the email body

body = part.get\_payload(decode=True).decode()

except:

pass

if content\_type == "text/plain" and "attachment" not in content\_disposition:

# print text/plain emails and skip attachments

print(body)

elif "attachment" in content\_disposition:

# download attachment

filename = part.get\_filename()

if filename:

folder\_name = clean(subject)

if not os.path.isdir(folder\_name):

# make a folder for this email (named after the subject)

os.mkdir(folder\_name)

filepath = os.path.join(folder\_name, filename)

# download attachment and save it

open(filepath, "wb").write(part.get\_payload(decode=True))

else:

# extract content type of email

content\_type = msg.get\_content\_type()

# get the email body

body = msg.get\_payload(decode=True).decode()

if content\_type == "text/plain":

# print only text email parts

print(body)

if content\_type == "text/html":

# if it's HTML, create a new HTML file and open it in browser

folder\_name = clean(subject)

if not os.path.isdir(folder\_name):

# make a folder for this email (named after the subject)

os.mkdir(folder\_name)

filename = "index.html"

filepath = os.path.join(folder\_name, filename)

# write the file

open(filepath, "w").write(body)

# open in the default browser

webbrowser.open(filepath)

print("="\*100)

# close the connection and logout

imap.close()

imap.logout()

**قائمة الأشكال**

الشكل ١ : الوصول لمخدم البريد الالكتروني

**المصطلحات المستخدمة**

|  |  |
| --- | --- |
| **IMAP** | **Internet Message Access Protocol** |
| **POP** | **Post Office Protocol** |
| **Gmail** | **Google Mail** |

**المراجع المستخدمة**

1. https://e3arabi.com/
2. https://www.tutorialspoint.com/python\_network\_programming/